Los dos problemas que tiene la tabla son que la máscara de la ip 12.200.200.0 está mal puesta y debería ser una /24 y que la puerta de enlace de la ip 192.168.90.0 debería ser as 192.168.70.200 o 192.168.60.200 para que el paquete solo tenga que dar un salto en los routers

Tabla

Descripción generada automáticamente

Y mi esquema queda así:Diagrama

Descripción generada automáticamente